

SMT4134 NAZAL YÜKSEK AKIŞ DEVRESİ, YÜKSEK AKIŞ NAZAL OKSİJEN TERAPİ CİHAZI UYUMLU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, sıcaklık derecesi kullanıcı tarafından seçilebilen ısıtıcılı nemlendirici aracılığı ile hastalara yüksek akış oksijen tedavisi uygulamak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün yetişkin, pediatrik ve yenidoğan olarak çeşitli boyları olmalıdır. Kullanıcının talep ettiği kanül boyuna uygun-uyumlu yüksek akış devreleri teslim edilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Hasta devresi seti;
a. Bir adet ısıtıcılı hava hortumu,
b.  Bir adet otomatik beslemeli, ısıtıcılı nemlendirici haznesi (chamber), 
c.  Hazne ile ısıtıcılı hortumun bağlantısını sağlayacak olan, kullanıcının kolayca takıp çıkartacağı bağlantı adaptörü, 
d. Her hazne ile birlikte verilen su besleme hattından oluşmalıdır.
4. Hasta devresinin içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve devre içerisinde su yoğunlaşması önlenebilmelidir.
5. Setin içinden çıkan ısıtıcılı hasta devrelerine ısı veya akış sensörleri entegre olmalı veya bu sensörler için giriş portları bulunmalı ve bu portlara takılan bir ek kablo ile çalışabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	6. Teklif edilen yüksek akış devreleri, teklif edilen nazal kanüllerle tam uyumlu olmalıdır ve teslim edilen her 75 adet yüksek Akış nazal kanül ve yüksek akış seti ile birlikte, yüksek akış kanül şartnamesinde açıklanmış olan teknik özelliklere sahip 1 adet yüksek akış oksijen cihazı, bu alınan setlerle ve kanüllerle hastaneye teslim edilecektir.
7. Ürünler steril veya temiz oda şartlarında üretilmiş olmalı ve tek kullanımlık olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






