SMT1033 BRONKOSKOPİK AKCİĞER KÜÇÜLTME SARMALI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, bronkoskopik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, sarmal nitinol materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün, radyoopak olmalıdır.
4. Ürün en az 2.8mm çalışma kanalı olan bronkoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
5. Ürünün 100mm-150mm aralığında farklı uzunluklarda seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Her iki ucu atravmatik özelliği sağlamak üzere küçük toplar şeklinde olmalıdır.
7. Hava yollarına yerleşerek hastalıklı akciğer dokusunu sıkıştırmak üzere özel bir şekle sahip olmalıdır.
8. Bir kapsül içerisinde yerleştirilmiş olmalıdır. 
9. Taşıyıcı katater tarafından kolayca bırakılabilmelidir.
10. 3 Tesla’ya kadar MR uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Ürün steril olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



