	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, konjenital göğüs duvarı onarımının cerrahi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Stabilizörün bar üzerinden kayıp çıkmasını engelleyecek olan pin çelikten veya en az Grade 4 Titanyumdan yapılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Pin; bar üzerindeki deliklere geçebilecek boyutta olmalıdır. 
4. Pin, bara istenildiğinde sabitlenip, istenildiğinde çıkarılabilecek tasarımda olmalıdır.
5. Pin, “Bar Kilitleme Forsepsi” ile bara sabitlenmelidir.
6. İstenildiği zaman (operasyon esnasında veya eksplantasyon sırasında), bar üzerine sabitlenmiş pin, “Bar Kilitleme Forsepsi” kullanılarak bar üzerinden çıkarılabilmelidir.
7. Bar üzerinden çıkarılmış aynı pin istenildiğinde bara tekrar sabitlenebilecek tasarımda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
9. Tüm ürünler ve uygulama sırasında kullanılacak gerekli cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili kuruma eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır
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