SMT1049 DEFORMİTE BARI STABİLİZATÖRÜ

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, konjenital göğüs duvarı deformiteleri cerrahi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Barın sabitlenmesinde kullanılacak olan stabilizör, çelikten veya en az Grade 4 titanyumdan yapılmış olmalıdır.
3. Hastanın anatomisine veya kullanıcı isteğine bağlı olarak stabilizörlerin, düz, pediatrik, hareketli veya kilitlenebilir özellikte olan seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Hareketli stabilizörler eğilmiş bar boyunca hareket edebilen stabilizör tipinde olmalı, Pektus Barına gerekli eğim verildikten sonra bar boyunca rahat hareket edebilmelidir.
5. Stabilizörlerin iki ucunda bara geçirildikten sonra kaslara sutür ile sabitlenmesi için yardımcı delikler bulunmalıdır. 
6. Stabilizörlerin operasyon esnasında sabitlenmesi için gerekli ekipmanların eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

	Genel Hükümler:
	7. Ameliyat için firma setlerin kullanımı ve teknik konularda oluşabilecek problemlerin anında giderilmesi için eğitimli bir personelini vakada hazır bulunduracaktır.
8. Tüm ürünler ve uygulama sırasında kullanılacak gerekli cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili kuruma eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
9. Ürün konteynır içerisinde sterilizasyona hazır, set olarak bulunmalıdır.



