	SMT Temel İşlevi: 
	1.  Ürün endobronşiyal işlemlerde kullanmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 


	2.  Valfler nitinol retainer (kafes) ile ördek ağızlı veya şemsiye şeklinde silikon membranın birleşmesinden oluşmalıdır. 
3.  Valf girişim esnasında zaiyatı önlemek maksatlı tekrar kullanılabilir olmalıdır.Veya valfler nitinol çevre etrafında polimer membrandan oluşan şemsiye şeklinde olmalıdır. 
4.  Ürünün şemsiye, ördek ağızlı v.b. şeklinde olan tiplerinden herhangi biri olmalıdır.
5. Ürünün kullanım yeri ve amacına göre farklı boy ve çaplarda herhangi biri olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	6.  Valfler ilgili lobda yerleştirildiği bronşda tek yönlü çalışarak nefes verme sırasında distal havanın izole akciğer segmentinden boşaltılmasına izin vermeli, fakat nefes alma sırasında tekrar hava ile doldurulmasına izin vermemelidir. Her solunum döngüsünde hedef akciğer segmentindeki hava miktarını daha da azaltmalıdır.
7.  Ateşleme sonrası yer değiştirme ve çıkarma için tutma yeri olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8.  Ürün orijinal ambalajında ve steril paketlerde olmalıdır. 
9. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
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