	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Tüm plaklar Grade 4 saf titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün farklı boy ve uzunluk seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Tüm plak yüzeylerinde çapak, ezik, çukur, keskin kenar ve köşeler, zımpara izi, çıkıntı ve son işlem artığı bulunmamalıdır.
5. Ürün biyo uyumlu olmalıdır.
6. Sistemdeki plak kalınlıkları uygun olmalıdır.
7. Plaklarda düz ve delikli seçenekler olmalıdır. Delikli plakların farklı sayıda delik içeren ve farklı delik aralığı bulunan seçenekleri olmalıdır.
8. Tüm plak ve vidalar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
9. Ürün biyolojik ortamda non toksik olmalıdır.
10. Ürün röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalı ve uyumluluk hastaya verilmek üzere belgelendirilmelidir.
11. Uygulama işlemi için (vidalama, sökme vs.) ciddi kas gücü gerektirmeyecek gerekli aparatların (manuel-motorize tornavida vs.) sağlanması gerekmektedir.

	Genel Hükümler:
	12. Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
13. Ürünün uygulamasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
14. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
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