	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, göğüs cerrahisi işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Tüm plaklar Grade 4 saf titanyumdan veya nitinolden imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünler muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Tüm plak yüzeylerinde çapak, ezik, çukur, keskin kenar ve köşeler, zımpara izi, çıkıntı ve son işlem artığı bulunmamalıdır.
5. Tüm plaklar biyo uyumlu olmalıdır.
6. Set içerisinde hazırda açılı plak bulunmalıdır. Tüm plaklar korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.
7. Tüm plaklar biyolojik ortamda non toksik olmalıdır.
8. Tüm plaklar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalı ve uyumluluk hastaya verilmek üzere belgelenmelidir.

	Genel Hükümler:
	9. Sistem ve uygulama sırasında kullanılacak gerekli cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili kuruma eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
10. Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
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