|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Epidural anestezide kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır
2. Ürün en az 80mm uzunluğunda ve tuohy iğne olmalıdır.
3. Ürünün 16G-25G aralığında çeşitleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürünün güvenli uygulama için ergonomik tutma aparatı olmalıdır.
2. Ürün şeffaf lock bağlantılı olmalıdır.
3. Ürünün renk kodlu mandreni olmalıdır.
4. Anatomik yapıları geçerken iğne eğilip bükülmemelidir.
5. İğne üzerinde ponksiyon derinliğini gösteren, iğnenin ucundan itibaren 1’er cm’lik işaretler bulunmalıdır.
6. İğnenin ucu güvenli girişim için künt veya çok sivri olmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün steriliteyi bozmadan açılabilecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.
3. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UTS ve LOT bilgileri olmalıdır
 |