

SMT1196 SÜREKLİ SANTRAL VENÖZ OKSİJEN SATÜRASYONU ÖLÇÜMÜ İÇİN SANTRAL KATETER

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Prob, uyumlu monitör ile kullanılarak, sürekli ScvO2 (Santral Venöz oksijen saturasyonu) ölçümü yapabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Prob, standart CVP kateterler ile kullanıma uygun olmalıdır. 
3. Prop, standart CVP kateterlerin distal lümeni üzerinden takılabilmeli böylece ayrı bir katetere gerek kalmadan hastada kullanılan CVP kateter üzerinde sürekli Scvo2 ölçümü yapılabilmelidir
4. Prop üzerinde CVP katetere bağlantı için luerlock bağlantılı Y port bulunmalıdır.
5. Probun 30 cm, 31 cm, 32cm, 33cm, 34cm, 35cm, 36cm, 37cm, 38cm, 46cm, 47cm, 48cm gibi farklı uzunlukta çeşitleri olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	6. Modül, uyumlu monitöre takıldığında ScvO2 (Sürekli santral venöz oksijen saturasyonu), DO2 (Oksijen Sunumu), VO2 (oksijen tüketimi) ölçümünü yapabilmelidir.


	Genel Hükümler:

	7. Steril ve Sterilizeyi bozmadan açılabilecek şekilde tek tek paketlenmiş, tek kullanımlık olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır.








