|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kanül kalınlığı 21G veya 23G veya 25G veya 27G olmalıdır. 2. En az 0.30 mm üst bağlantı noktası olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Aspirasyon deliği (portu) kanülün ucunda olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kullanıma hazır orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. |