|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik operasyonlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Kanül kalınlığı 21G veya 23G veya 25G veya 27G olmalıdır.
2. En az 0.30 mm üst bağlantı noktası olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Aspirasyon deliği (portu) kanülün ucunda olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kullanıma hazır orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
 |