

SMT1428- DİYOD LAZER PROBU, DİYOD LAZER CİHAZI UYUMLU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Hastanede kullanılan diode lazer ile uyumlu olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Lazer Probunun fiber optik kablosu en az 2m uzunluğunda esnek yapıda olmalıdır.
3. Lazer Probunun ucu paslanmaz metal veya titanyum alaşımlı bir malzemeden yapılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Lazer Probunun fiber optik kablosunun içinden geçen lazer ışını görülebilmelidir veya siyah fiber optik kablosuna sahip olmalıdır.
5. Fiber optik kabloda kırılma olduğunda dışarıdan bakılarak anlaşılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	6. Lazer Probları tek kullanımlık olmalıdır.
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