|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik DSR (Dakriyosistorinostomi) segment işlemlerinde cerrahi amaçlı kullanım için üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün prob kısmı 4.5-8 cm uzunluğu aralığında, 0.8-0.9 mm çapında, düz veya eğri (klinik talebine göre tedariği sağlanacak) olmalıdır.
2. Ürün silikon veya pvp kaplı silikon materyelden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Silikon tüp ile metal probun birleşim yeri devamlılık göstermeli, pürüzsüz geçiş sağlamalı ve silikon tüp probun üzerine geçememelidir.
2. Ameliyat esnasındaki dikkatli uygulanan traksiyon işlemlerinde metal kısım silikon kısımdan ayrılmamalıdır ve kolay kopmamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün paket içerisinde steril bulunmalıdır.
 |