SMT1432 ENDO FAKO FRAGMATOM, FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI UYUMLU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Klinikte bulunan fako elciği ile uyumlu olmalı, fragmantasyon yapabilmelidir.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. İğne çapı 20G, 23G ve 25G olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	

	Genel Hükümler:

	3. Ürünün tek kullanımlık steril veya çok kullanımlık nonsteril tipleri olmalıdır.
4. Hastane demirbaşında kayıtlı olan kombine cihazı ile tam uyumlu olmalıdır. 
5. Kombine vitrektomi cihazı üretici firma tarafından üretilmemiş fragmatom ürünleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalabilir ve / veya bu gibi durumlarda oluşabilecek zararı teklif veren firma karşılayacaktır.
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