SMT1438 FAKO UCU, FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI UYUMLU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Hastanede kullanılan cihaz ve handpiece ile aynı marka ve uyumlu olmalıdır.  


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Hastanenin talebi doğrultusunda tip çapı 1,8-2,8mm arasında ölçülerde olmalıdır. 

3. Tip 15 derece veya 30 derece veya 40 derece veya 45 derece açılı düz veya eğri uçlu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Tip'in alt kısmında vidalanacak yivlerin bulunması gerekmektedir.

	Genel Hükümler:

	5. Tip sıkma anahtarı disposable ise tip, plastik tip sıkacağının içerisinde ve ikisi de steril paketlenmiş halde olmalıdır. Tip sıkma anahtarı reusable ise bu şart aranmayacaktır.  
6. Fako cihazı üretici firması tarafından üretilmiş veya başka bir firma tarafından üretilmiş olmasına rağmen üretici firma tarafından cihaza uygunluğu onaylananlar hariç diğer fako ucu (tip) ürünleri hastaya zarar verme, komplikasyon oluşturma ve cihazın arızalanması risklerini taşıdığı için değerlendirme dışı kalır.
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