|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Oftalmik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 0.3- 0.6 x 22 mm ve 23-30 gauge arası, yuvarlak uçlu, açılı göz içi kanülü olmalıdır. 2. Ön kamara kanülü için ucundan 4mm veya 6mm den visco kanülü için 9mm veya 10mm lik bölümü 45 derece açılı olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Hava boya ve viscoelastik madde vermeye uygun olmalıdır. 2. Cerrahi kullanım kolaylığı sağlayan ergonomik dizaynı olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, steril ve tek kullanımlık olmalıdır. |