|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Stenotik veya tıkalı kanalikülde rotatuar hareketlerle trepanasyon sağlayan ultra keskin yapıda mikrotrepan olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Boyutlan 0.45 mm veya 0.80mm x 28 mm veya 38mm (21G veya 26 G) olmalıdır.
2. Ucu çevreye zarar vermemek üzere yuvarlak ve künt tipte şekillendirilmiş olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Lakrimal kanalikülün boyunca uzanabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler orijinal ambalajında, tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
 |