|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Anestezik ajanı posterior subtenon mesafe verebilmek icin dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 1.1X25mm 19G veya 0,80 x 22mm 21G veya 0,80x25mm 21G ebatlarında olmalıdır.
2. Kanülün ucu 0.65mm kadar yassılaştırılmış olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Kanul glob eğimine uyacak şekilde eğimli olmalıdır.
2. Kanül ucu tek delik içermelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ambalajda olmalıdır.
 |