|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Anestezik ajanı posterior subtenon mesafe verebilmek icin dizayn edilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. 1.1X25mm 19G veya 0,80 x 22mm 21G veya 0,80x25mm 21G ebatlarında olmalıdır. 2. Kanülün ucu 0.65mm kadar yassılaştırılmış olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kanul glob eğimine uyacak şekilde eğimli olmalıdır. 2. Kanül ucu tek delik içermelidir. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ambalajda olmalıdır. |