|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Vücuttaki drenajın plevra boşluğundan cerrahi işlem ile drene edilmesine uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Katater, üçlü musluk ve drenaj torbasının birbiriyle uyumlu bağlantı aparatları olması gerekmektedir. 2. Ürün çok sert veya çok yumuşak malzemeden yapılmamış olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün, travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uca sahip veya doku emilimini önleyen çapraz yan delikler olmalıdır. 2. Ürün, radyo opak çizgiye sahip olmalıdır. Teklif edilen ürünün üzerinde cm işaretli ölçek bulunmalıdır. 3. Katater dış kılıflı olup el değmeden kılıf içinden gönderilebilir olmalıdır. Kılıfın uç kısmında toraksa girişi kolaylaştıracak keskin uçlu yeterli uzunlukta metal rehber olmalıdır. 4. Set içerisinde veya yanında ek aparat kullanım ihtiyacı gerektirmeyecek, set ile uyumlu olacak şekilde kullanılabilecek steril drenaj torbası ve enjektör olmalıdır 5. Set içerisinde üçlü musluk bulunmalıdır. Üçlü musluk ile kataterin birleştiği kısımda metal boru üzerinde silikondan yapılmış anti-king özelliği olmalıdır. 6. Ürün, plevra boşluğuna uyum sağlayacak şekilde esnek bir yapıda olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril paketlerde olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgileri olmalıdır. |

**SMT1538 DRENAJ SETİ, VALFSİZ**