|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Oftalmik ameliyatlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. 39-41 G olmalıdır.
2. 20,23,25 veya 27 G trokardan rahatlıkla geçmelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Aktif aspirasyon yapabilmeli bunun için vitrektomi cihazlarının tubing setlerine bağlanabilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Tekli steril ambalajlarda renk kodlu veya tekli blister ambalajlarda paket üstünde muhteviyatı belirtilmiş olmalıdır.
 |