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	SMT Temel İşlevi:
	1. Greft ayrıştırma kiti kemik iliğinden aspire edilen kök hücre greftler içerisinden vasküler rejenerasyonu sağlayacak kök hücre greftleri ayırmak için üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Set içerisinde işlenecek üründe pıhtı filtresi bulunmalıdır.
3. Set içerisinde işlenecek ürün hacmi 30-3300ml arasında olmalıdır.
4. Set içerisinde 500ml hacme sahip 2 adet ürün atık torbası bulunmalıdır.
5. Set içerisinde ürün torbası eklemek için spayk bulunmalıdır.
6. Set içerisinde bulunan ürün hacmi 0-1500ml arasında olmalıdır.
7. Set otomatik ve kapalı devre sisteme sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	8. Setin sistemi yüksek kalitede kök hücre konsantrasyonlarını kolay, sabit ve güvenilir bir şekilde ayrıştırabilmelidir.
9. Setin kullanımı kolay olmalı ve sabit olarak yüksek oranda mononükleer hücre greft ayrıştırılmasına olanak sağlamalıdır.
10. Set düşük hematokrit oranında çalışmaya imkan sağlamalıdır.
11. Set ile çalışabilecek kan ürünleri kemik iliği/ tam kan olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Kit tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
13. Setlerde hata olması halinde firma tarafından yenisi sağlanmalıdır. 
14. Hastanede set bulunduğu sürece firma hastaneye setin kullanılacağı cihazı temin etmek zorundadır ve tüm bakım ve onarımından sorumlu olacaktır.



