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	SMT Temel İşlevi:
	1. Basınç transduceri; mesane ile ilgili yaşanılan problemlerin varlığında mesanenin tanı amaçlı doldurulmasına uygun dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Kablo uzunluğu 5 cm - 20 cm aralığında olmalıdır.
3. 3 cc flashlı özelliği olmalıdır.
4. Basınç sensörü en az -15cm ve en fazla +450cm H20 çalışma aralığında çalışabilmelidir.

	Teknik Özellikleri:
	5. Sistem kalibrasyon hatalarına yol açmaması için herhangi bir adaptöre, uzatma kablosuna gerek duyulmadan çalışabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	6. Teklif edilen sensör, hastanede bulunan ürodinami cihazına uygun olmalıdır.
7. Diğer ürodinami malzemeleri ile kombine olarak kullanılabilmelidir. Uyumlu olmalıdır. 
8. Steril paketlenmiş olmalıdır.





