**SMT1649-ENDOPYELOTOMİ KATETERİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Böbrek kanal darlığı tedavisinde kullanılmaya uygun olarak üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Kateter hidrofilik veya alifatik poliüretan özellikte olmalıdır.
2. Kataterin kalınlığı 12-14 F olmalı ve tedricen distal uçta 6-7 F kalınlığa inmelidir.
3. Kataterin düz kısmının boyu 26-28 cm olmalıdır.
4. Kataterin her iki ucu “ Pig Tail” formasyonunda olmalıdır.
5. Kataterin her iki ucunda multiple delikler bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün 0,038 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kateter steril pakette olmalı ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.
 |