SMT1672- OKLÜZYON KATETERİ, ÜRETERAL, BALONLU
	SMT Temel İşlevi:
	1. Üreterde bulunan taş parçalarının hareketinin engellenmesi (taş migrasyonu) ve üreterin rutin oklüzyonunda kullanıma uygun üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Kateter; latex, silikon veya poliüretandan üretilmiş olmalıdır.
3. Kateter; 4-5-6-7Fr kalınlığında ve en fazla 75 cm uzunluğunda olmalıdır. 
4. Açık uçlu veya kapalı uçlu seçenekleri olmalıdır. 
5. Kateterin ucunda 1ml lik hacimli balon olmalıdır. 
6. Balonu şişirmek için set içerisinde 1ml lik enjektör olmalıdır. 
7. Kateterin içerisinde bir adet PTFE kaplı kılavuz tel olmalı veya dışarıdan set ile birlikte verilmelidir.
8. Enjektörle kateterin birbirine bağlanabilmesi için bağlantı aparatı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	9. [bookmark: _GoBack]Kateterin üzerinde her bir cm de bir radyo opak marker olmalı veya tamamen radyo opak özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Kateter steril paket halinde olmalıdır. Son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır.



