**SMT1697-ÜRETERAL BASKET KATETER**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Basket katater üriner kanaldan taş ve yabancı cisim çıkarmaya uygun olmalıdır.
 |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Kateter çapı 1.3-5.0Fr aralığında, boyu 90-125cm aralığında olmalıdır.
2. Basket kateterin distalinde en az 3 nitinol tel veya 3 paslanmaz çelik tel bulunmalıdır ve distal çapı 4-20 mm aralığında olmalıdır.
3. Basket katater nitinol veya paslanmaz çelik tellerden oluşmalıdır ve fleksible yapıda king yapmayan, güçlü, dirençli yapıda olmalıdır.
4. Kullanıcının talebine göre distal tel sayıları tanımlarda belirtilecektir.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Tek elle kullanıma imkan veriyor olmalıdır.
2. Kateter üretere kesinlikle zarar vermeyecek şekilde ve yapıda, ucu zero yada açık uçlu şeklinde olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün orijinal ambalajında tekli paket halinde ve steril olmalıdır.
 |