SMT1738-DİYALİZ KATETERİ, GEÇİCİ PERİTON 
	SMT Temel İşlevi:
	1. Periton katater hem cerrahi hem perkütan yolla uygulanmaya uygun olmalıdır ve periton diyalizinin sorunsuz gerçekleşmesine olanak sağlamalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Periton diyaliz kateteri yarı şeffaf, medikal sınıf silikon kauçuktan imal edilmiş olmalıdır. 
3. Periton diyaliz kateteri 4,5-4,9mm dış çapa ve 2,6-3mm iç çapa sahip olmalıdır.
4. Periton diyaliz kateterleri isteğe göre 30-62cm aralığında olmalıdır.
5. Enfeksiyon yolunu kapatmak ve kateterin konumunu sabitleştirmek için kateter üzerinde biyo uyumlu poliesterden yapılmış bir ya da iki adet cuff bulunmalıdır.
6. Periton diyaliz kateteri kıvrımlı veya düz olmalıdır.
7. Periton diyaliz kateterinin paketinde adaptörü, kapağı ve kelepçeleri de bulunmalıdır.
8. Pediatrik formları için girişim esnasında kateterin bükülmesini önleyecek bir dirsek bağlantısına sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	9. Periton diyaliz kateterinin üzerinde radyopak çizgi olmalıdır. 
10. Periton diyaliz kateterini uç kısmı üstünde çok sayıda giriş ve çıkış delikleri bulunmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	11. [bookmark: _GoBack]Ürün tekli steril paketlerde olmalıdır.



