|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, koledok ve pankreatik kanaldan taş çıkarmaya uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Basket kateter 2,2mm-3.7mm endoskop kanalı ile uyumlu olmalıdır. 2. Açık halde basket çapları 1 -5 cm ve boyu da 1-8 cm arasında değişen ölçülerde olmalıdır. 3. Kateter uzunluğu en az 170 cm olmalıdır. 4. Ürün, lateks içermemeli ve antialerjik olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kateterin kontrast enjeksiyon lümeni olmalı ve opak maddenin geri kaçışını engelleyen sistemi olmalıdır. 2. Kateter 0,035’’ veya 0,038’’ lik klavuz tel ile uyumlu olmalıdır veya Ürünün kullanım yerine göre, kurumun ihtiyacına göre 0,035’’ veya 0,038’’ lik klavuz tel ile uyumlu ürün de tedarik edilebilmelidir 3. Basket 4 adet çift sarmallı çelik veya hafızalı telden yapılmalıdır. 4. Kılıfı çıkarılabilir veya çıkarılamaz olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |