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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Grasper sistemi gastrointestinal sistemdeki aynı anda 2 faklı noktadan dokuyu yakalamak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Grasper sisteminde bağımsız kontrol edilebilen 2 ağız bulunmalıdır.
3. Grasper sistemi dış çapı 2.6 mm olmalıdır.
4. Grasper sistem uzunluğu 165- 220cm arasında muhtelif boylarda olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Grasper sistemi endoskopik klemp sistemi ile birlikte kullanılabilmelidir.
6. Grasper sisteminde her bir ağzı 90⁰ ‘ye kadar açılabilir yapıda olmalıdır.
7. Grasper sistemi flexible gövde yapısına sahip olmalıdır.
8. Sistem flexible endoskoplara uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.







