SMT1829 MANOMETRİ KATETERİ, ANOREKTAL, STANDART, SULU SİSTEM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter gastrointestinal sistemde anorektal manometri çalışmalarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. 8+1 lümenli olmalıdır.
2. Çapı en fazla 14F olmalıdır.
3. Uzunluğu en az 140 cm olmalıdır.
4. Basınç ölçüm lümenlerinin çapları 0.7 mm-0.8 mm olmalıdır.
5. Proksimal uçta adult boyda silikon, lateks veya polyisoprene malzemeden imal edilmiş bir balon bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Lümenlerin distal uçları female luer lock olmalıdır.
7. Kateter üzerinde proksimal uçtan itibaren 0,5 cm aralıklarla yerleştirilmiş 8 adet basınç ölçüm lümeni ve balonun şişirilmesi içinde 1 adet merkez lümen olmalıdır 
8. Kateter ünitede mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. [bookmark: _GoBack] Ürünler tek kullanımlık veya çok kullanımlık olmalıdır. Çok kullanımlık kateterler sterilizasyon veya dezenfeksiyona uygun olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.





