SMT1830 MANOMETRİ KATETERİ, ANOREKTAL, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ, SULU SİSTEM

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter gastrointestinal sistemde anorektal manometri çalışmalarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	1. Kateter dış çapı 12 Fr. olmalıdır.
2. Kateterin her bir basınç hattı dış çapı 4,5 Fr olmalıdır.
3. Kateterin uzunluğu en az 180 cm olmalıdır.
4. Proksimal uçta adult boyda silikon veya lateks bir balon bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kateter üzerinde mesafeler numaralı ve cm işaretli olup, ayrıca 1. kanal ayırt edilebilmesi için boylu boyunca işaretli olmalıdır.
6. Kateterin distal ucunda balon olmalıdır.
7. Kateterin üretildiği malzeme ve basınç hatları hava kabarcıklarının takibi açısından şeffaf olup, her basınç hattı üzerinde numaralı halkalar olmalıdır.
8. Kateter üzerinde lümenlerin yerleşim şekli aşağıdaki gibi olmalıdır.
9. Balondan 1 cm ileriden başlayıp, 8 adet tüm lümenler kateter boyunca radyal olmalıdır.
10. Kateter ünitede mevcut cihaz ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11.  Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



