SMT1854 SİFİNKTEROTOM, İKİ LÜMENLİ- ULTRA TAPERED UÇLU

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Gastrointestinal sistemlerin ameliyatlarında kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter kullanılabilir uzunluğu en az 170 cm olmalıdır.
3. 0.021-0.025 inç veya 0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır.
4. Kateterinin uç kısmı en fazla 4,5 Fr olmalıdır.
5. Dış çapı 3.2 mm çalışma kanallı endoskoplarla uyumlu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Kateter tipi ultra tapered uçlu olmalıdır.
7. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Distal uçta radyo opak markerler bulunmalıdır.
8. Tek elin üç parmağıyla rahatlıkla kontrol edilebilen plastik tutamaç olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



