

SMT1867 EMBOLİZAN, KOİL, NÖROVASKÜLER, ANINDA AYRILAN

	SMG Temel İşlevi: 
	1. Mikrokoiller beyin damarlarında rastlanan anevrizmaların, fistüllerin, malformasyonların veya diğer rahatsızlıkların süper selektif embolizasyonu için uygun olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Mikrokoillerin gönderim telinden ayrılma yöntemi elektrik akımı veya mekanik yol ile kontrollü ayrılabilmelidir. Ancak, istem dışı ayrılma olmamalıdır.
3. Mikrokoillerin 0,009-0,018inç kalınlığı arasında seçenekleri olmalıdır. 
4. Mikrokoillerin helikal forma ek olarak 3 boyutlu veya muadili formları olmalı, ayrıca standart, yumuşak ve ekstra yumuşak versiyonları olmalıdır.
5. Mikrokoillerin 3D ve standart spiral tiplerine ve kalınlığa göre değişebilmekle beraber 1-25mm arası çap ve 1-70cm arası uzunluk seçenekleri olmalıdır.
6. Gönderim teli paslanmaz çelik veya nitinol telden yapılmış olmalıdır. 
7. Ayırma işlemine başlamadan önce herhangi bir anda mikrokoiller güvenli bir şekilde geriye alınabilmeli ve tekrar sarılabilmelidir.
8. Ayrılma işlemi anında olmalıdır. Bu durum özellikle akut kanayan anevrizmanın en hızlı şekilde kapatılması ve/veya vazospazm nedeniyle mikrokateterin oklüzif olduğu olgularda işlemin en hızlı şekilde sonlandırılması için mutlak gerekli olup hasta morbidite ve mortalitesini etkileyecek en önemli özelliktir.

	Teknik Özellikleri:
	9. Gönderim teli kullanım esnasında manipülasyonlarla deforme olmamalıdır.
10. Gönderim telinin distal kesimleri tortioz damarlara uyum sağlaması için yumuşak, proksimali ise destek içim sert olmalıdır.
11. Mikrokoiller yeterince yumuşak olmalı ve bu özelliği sayesinde travmaya neden olmamalıdır.
12. Mikrokoiller sarma esnasında deforme olmamalıdır. 
13. Mikrokoiller yüksek teknoloji alaşımlı maddelerden yapılmış olmalıdır. 
14. Ayırma işlemi başlatılmadan önce mikrokoiller kendiliğinden ayrılmamalıdır.
15. [bookmark: _GoBack]Mikrokoilleri içine alan kılıf tekrar eski niteliğine dönüştürülebilir ve mikrokoilleri saklama niteliğinde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	16. Mikrokoilleri ayırmak için gerekli aparatlar her işlem için ayrıca temin edilmelidir. 
17. Mikrokoiller tek kullanımlık ve kullanıma hazır steril ambalajında olmalıdır.
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