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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Anjiyografi veya MR veya BT işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Şırıngalar anjiyografi işlemleri için 150cc ve üzeri, MR veya BT işlemleri için 50cc ve üzeri kapasiteye sahip olmalıdır.
3. Tamamen şeffaf plastikten imal edilmiş olmalıdır.
4. Şırıngalar anjiyografi işlemleri için en az 1000 PSI basınca, MR veya BT işlemleri için en az 100 PSI basınca dayanıklı olmalıdır.
5. Her steril paket içinde şırınganın basıncı ile uyumlu, kontrast madde doldurma hortumu ile birlikte olmalıdır.



	Teknik Özellikleri: 

	6. Enjektörün uç kısmı döner adaptörlü universal “luer lock” sisteminde bağlantıya sahip olmalıdır. Bu uç, enjektöre bağlanan uzatma hattının dişi ucuna tam oturmalı ve tasarımı bağlantı işlemini kolay ve pratik olarak gerçekleştirmeye imkân sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Şırıngalar steril paketler halinde olacaktır ve bir kullanımlık olmalıdır.
8. Talep eden sağlık tesisindeki mevcut cihazlara uygun olmalıdır.
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