

SMT1969  AORTİK BALON, STENTGREFT İÇİN, STANDART


	SMG Temel İşlevi: 
	1. Abdominal ve Torasik aort anevrizmalarında, stentgreft yerleştirmede destek sağlayıcı yapıda olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Uyumlu olduğu sheath çapı en fazla  16F olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]0.035inç veya 0.038inç kılavuz tellerle uyumlu olmalıdır.
4. Balon çapı 10mm ile 50mm arasında değişmelidir.
5. Kateterin toplam uzunluğu 60-130cm arası seçeneklere sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Balon kompliant yapıya sahip olmalıdır.
7. Tam yerleştirme amacıyla üzerinde radyoopak işaretler bulunmalıdır.
8. Balon hızlı şekilde şişmeli ve aynı hızla inecek şekilde dizayna sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	
9. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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