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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacıyla tasarlanmış   olmalıdır.   

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. VDD pil ile uyumlu olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. Bir (1) adet IS-1 konnektöre uyumlu, steroid salınımlı, bipolar pasif fiksasyon tipinde, endokardiyal ventriküler lead ve aynı lead üzerinde atriyal sense fonksiyonunu yerine getirecek atriyal bipolar kontakt elektrod olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	4.  Teslim edilen lead ihalede halen pellaway intraducer ile uyumlu ise lead ihalesini yüklenici firma lead’le beraber uyumlu bir peelaway intraducer’de vermelidir.
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