-SMT2122 İNTRATORASİK BÜYÜK DAMAR STENTİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Native ve/veya recurrent aort koarktasyonu işlemlerinde, anevrizmatik aort koarktasyonlarında ve aort stenozlarında kullanılmak üzere dizayn edilmiş olmalıdır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. İntratorasik damar stenti kaplı veya kapsız olmalıdır.
3. İntratorasik kaplı damar stentinin dış yüzeyi PTFE Greft kaplanmış olmalıdır.
4. İntratorasik damar stenti 5mm-30mm arası çap, 12mm-65mm arası uzunluğa sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Stent segmental yapıda ve esnek (flexible) olmalı; herbir segment biribirinden bağımsız hareket ederek kılavuz teli (guide wire) çok iyi takip etmeli ve tortüyöz damarlardan rahatlıkla geçmelidir. 
6. Stent hücreleri biribirine yakın olmalı ve bu sayede stent içine strat aralıklarından doku sarkması engellenmelidir.
7. Stent, işlem sonrası eğer gerekirse daha büyük çaplı bir balon ile genişletmeye olanak vermelidir.
8. Tortüyöz damarlardan geçerken deforme olmamalı, uç kısımları balon yüzeyinden ayrılmamalıdır.
9. Yerleştirme sırasında, balonun distal ve proximal uçları balonun diğer kısımları ile aynı çapa ulaşmalı, fazla şişerek uç kısımlarda diseksiyona sebebiyet vermemelidir.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.
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