|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Transseptal Needle, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atrium semptomu delerek geçişi (Septostomi) mümkün kılabilmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Needle 56cm-100cm uzunluk aralığında ve 18 gauge çapında olmalıdır.
2. Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikten yapılmış Stylet’dan oluşmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer’a sahip olmalıdır
2. Yön verilebilir kıvrılabilir Kateterle uyumlu olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Malzeme steril olmalıdır ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
 |