

 SMT2199- MANİFOLT, İKİ YOLLU OKLÜDER TAŞIYICI SİSTEM, VASKÜLER PLAK
	SMT Temel İşlevi: 
	1. PDA oklüder kanal kapatma işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Periferal Damar sisteminde arterial ve venöz bozuklukların transkatater yaklaşım yöntemi ile embolizasyonu için nitinolden imal edilmiş olup en az 2 ana şekilde olmalıdır:    
   a.  Silindirik,
   b. Üç loblu Silindirik (çift diskli)
       c. Dikdörtgen veya kare şeklinde,
             d. İki loblu konik yapıda.
3. Uygulama esnasında sadece bir Guiding kateter veya 0.038inç diagnostik kateter yardımı ile kapatılacak bölgeye kolaylıkla gönderilebilmeli, herhangi bir yardımcı ataşmana gerek duyulmamalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	4. Cihazlar self expandable olmalıdır.
5. Alet, bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.
6. Kullanımı kolay ve kapatma hızı yüksek olmalıdır.
7. İstenilen vasküler tıkama aletin  ölçüleri embolize edilecek damar çapına göre kulllanıcı bölüm tarafından belirlenecektir.

	Genel Hükümler:

	8. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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