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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarda kemiğe vidalanarak veya çakılarak yumuşak doku tespitinde kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Kendinden Süturlu Düğümsüz,
b. Kendinden Sütursuz Düğümsüz, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün; 
a. Peek,
b. Peek/Peek+Titanyum,
c. Peek+Karbonfiber,
d. Biyokompozit,
e. Pla Türevleri,
f. Çelik bileşenlerinin herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
4. Ürün muhtelif çap ve boylarda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kendinden Süturlu Düğümsüz Ankor;
a. Ankor vida kendi tornavidasının ucunda ve sütur ankora takılı olmalıdır.
b. Sütur 2 numara polietilen kaplı polyester/UHMWPE özelliğinde veya normal süturlu dikiş materyalinden üretilmiş olmalıdır.
c. Sütur çeşitli tekniklerde düğüm atmaya elverişli olmalıdır.
6. Kendinden Sütursuz Düğümsüz Ankor;
a. Yumuşak dokuların kemiğe tespitinde düğüm atmaya gerek kalmadan vidalama veya çakılma yöntemi ile tespit yapılmalıdır.
b. Ankor tespit süturlerin geçirileceği deliğe sahip olmalıdır.
c. Tasarımı çakılmaya veya vidalanmaya elverişli olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
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