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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün diz eklemindeki yırtık menisküslerin onarımında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:


	2. Sistem;
a. Çift Barlı,
b. Çok İmplantlı, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Sistemde kullanılan sütur ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWP)’ den imal edilmiş olmalı ve absorbe olmayan güçlendirilmiş yapıda olmalıdır.
4. Çok implantlı seçeneğinde bulunan implantlar muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Çok İmplantlı Sistemde;
a. Alet içten-içe, all-Inside tekniği ile menisküs tamiri yapmalıdır.
b. Alet muhtelif tipte menisküs yırtıklarını düğümsüz olarak dikebilmelidir.
c. Alet aralıksız ve her konfıgürasyonda düğüm atılabilmesine izin vermelidir.
d. İmplantlar itici tetik mekanizması ile çalışmalıdır. 
e. Alet maximum düğüm atılabilmesini sağlayabilmelidir. 
f. Alet menisküs doku yırtığının boyutuna göre kullanıcı tarafından uygun adette düğüm atabilmeli:atılan düğüm veya düğümlerden sonra disposable sütür kesici ile istenilen adette düğümden sonra kesilebilmelidir.
6. İmplantların yerleştirilmesi için tetik mekanizması olmalıdır.
7. İmplantların gönderen tetiğin güvenlik kilidi olmalıdır Ürün artroskopik cerrahi kullanımına uygun olmalıdır.
8. İğne ucunun eğri veya düz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
9. İğne ucunun, menisküs arka duvarına ne kadar girdiğini gösteren cetveli olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün steril tek kullanımlık paketlerde kullanıma hazır olmalıdır.
11. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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