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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, eklem artroskopisi ve ortopedik endoskopik cerrahi prosedürlerde, debritman, dekompresyon, sinovyektomi, bağ dokusunun çıkarılması için kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürünün;
a. Düz
b. Eğri,
c. Eğrilebilen, seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürünün farklı eğim derece uç açıları olmalıdır. 
4. Ürünün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün tüm yumuşak doku çeşitlerinin etkin şekilde çıkarılması için geliştirilmiş görüntü netliği ile kontrollü ablasyon sunmalıdır.
6. Ürünün aspirasyon yapabilme özelliği bulunduğu gibi, istendiği taktirde proba dışarıdan aspirasyon kılıfi takılabilmelidir.
7. Ürünle, hastaya ayrıca plak konulmasına gerek kalmamadır.
8. Ürünün uç kısmında yalıtkanlığı sağlamak için beyaz porselen olmalıdır.
9. Ürün suyu ve dokuları çekme özelliğine sahip olmalıdır.
10. Ürün kullanılırken metallerle temas ettiği zaman, zarar vermemesi için otomatik olarak durma özelliğine veya akımdaki yükselmeden dolayı oluşacak ark atlamalarını tespit edip gideren sisteme sahip olmalıdır.
11. Ürün herhangi bir nedenden dolayı durduğu durumlarda bağlı olduğu cihazın ekranında, hata kodunu gösterme özelliğine sahip olmalı, böylece kod, hata listesinden bulunarak kolayca giderilebilmelidir.
12. Ürün sıvı ortamda çalışabilme özelliğine sahip olmalıdır.
13. Ürün elden veya ayaktan kontroIü sağlanabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	14. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
15. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
16. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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