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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kıkırdak-menisküs yırtık tamir ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Cerrahi uygulamalar için tasarlanmış bir tabanca üzerine yüklenmiş, tamamen sütur teknolojisiyle, sütur ve sütur barlardan yapılmış olmalıdır. 
3. Sütur, 2.0 ultra yüksek molekül ağırlıklı polietilen (UHMWPE) bileşeninden yapılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. Ürün absorbe olmayan güçlendirilmiş sutürdan oluşmalıdır.
5. İki süture bar ve ters yöne dirençli örgü teknolojisine sahip olmalıdır.
6. Tabancanın iğnesinin düz ve yukarı açılı iki seçeneği bulunmalıdır.Tek elle, kolay kullanırnı olan tetik mekanizması ile iletimi teslim etmelidir.
7. Cihaz üzerinde derinlik göstergesi olmalıdır; bu gösterge menisküsün içine iğnenin ne kadar penetre olduğunu göstermeyi sağlamalıdır.
8. Cihazın arkasında bir tekerlek bulunmalı, bu tekerlek iğnenin penetrasyonunu kontrol etmek için kullanılmalıdır.
9. Cihaz tetik teknolojisine sahip olmalı, bu tetik dağıtımı sağlamalıdır.
10. Cihaz iki tane süture barı yükleme teknolojisine sahip olmalı; ilk tetiğe basılıp ilk süture bar hedefe gönderildiğinde, tetik bırakıldığında aynı anda yan hedefte kullanılacak ikinci süture barı cihaz içinde hazır hale getirebilmelidir.

	Genel Hükümler:
	11. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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