SMT2380-ŞANT (SHUNT) KONNEKTÖR, VENTRİKÜLOPERİTONEAL/LUMBOPERİTONEAL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, hidrosefali ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, plastik veya titanyum üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün, Düz veya Y konnektör olmalıdır.
4. Ürün, tek parça halinde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün MRI veya CT görüntülerine engel olmamalı, görüntülerde bozulmaya neden   olmamalı ve biyouyumlu malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Ürün, hastada bulunan mevcut şant sistemi veya beraberinde talep edilen şant parçaları ile tam uyumlu olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Ürün iki ucundan da sıvı sızdırmaz bağlantı sağlayabilmelidir.
8. Ürün vücuda yerleştirildiğinde meydana gelebilecek bükülme ve basıya direnç sağlayabilecek sertlikte olmalı, kolayca kırılmamalı, lümeni kolayca kapanmamalı ve yeterli kesintisiz akış sağlayabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
10. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
11. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
12. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
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