|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Ürün; kırıklarda (özellikle pediatrik, küçük fragman, avülsiyon kırıkları, küçük kemik kırıkları), düzeltici osteotomilerde, psödoartrozlarda, artrodezde, eklem çıkıkları tespitinde replantasyon tedavilerinde, kemik rekonstrüktif tedavilerinde ve iskelet sistemi traksiyonunda kemik fiksasyonlarında kullanıma uygun olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün; Trokar uçlu olup Yivli veya Yivsiz / Tek uçlu veya Çift uçlu türlerinin en az birisinden olmalıdır.
2. Ürün;
3. Çelik,
4. CoCr

Alaşımlarından herhangi biri olmalıdır.1. Ürün, 0.2mm-4 mm arası çap seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
2. Ürün, 25-54cm boy aralığında boy seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün kesilebilir ve bükülebilir özellikte olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün, kontamine olmasını ve uçlarının bozulmasını engelleyecek bir kutu içerisinde teslim edilmelidir.
 |