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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, pelvik anatomik bölgedeki kırıklara uygun olmalıdır.
3. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımların herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinin herhangi biri olmalıdır.
5. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
6. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürün; Kilitli Kombine ve/veya Kompresyon Delik, Sabit/Değişken Açılı, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.   
8.    Ürünlerin sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.
9.   Ürün kilitli veya kilitsiz vidaların herhangi birisi ile kullanılabilir olmalıdır.
10. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
11. Vida self tapping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
13. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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