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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımlarının herhangi birinde olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kilitli kombine, sabit/değişken açılı, kompresyon delik, sabit/değişken açılı, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürün; distal anatomik, proksimal anatomik, çeşitlerin herhangi birinden olmalıdır. 
8.    Ürün kilitli veya kilitsiz vidalar ile kullananılabilir olmalıdır.
9.    Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
10. Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
11. Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
13. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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