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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; 
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımlarının herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kompresyon, yuvarlak, az temas yüzeyli plak, ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürün; humerus proksimal anatomik, humerus distal (Medial-Lateral) anatomik, şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
8. Ürün kilitli veya kilitsiz vidalar ile kullananılabilir olmalıdır.
9. Vidaların yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
10. Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
11. Ürünün sağ veya sol kullanım özelliği var ise; üzerinde sağ veya sol yönü gösteren lazer ile işaretlenmiş yazı veya simge olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
13. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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