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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; travma ve rekonstrüksiyon ameliyatlarında, periprostetik kırıklarda veya trokanterik kırıkların da eşlik ettiği proksimal bölge parçalı femur kırıklarında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. Çelik,
b. Titanyum/CoCr/Karbon, alaşımlarının herhangi birinde olmalıdır.
3. Ürün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürün üstündeki delikler muhtelif sayıda olmalıdır.
5. Sistemde kullanılacak vidalar muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürün; kilitli kombine, sabit/değişken açılı, kompresyon delik, sabit/değişken açılı ürün özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
7. Ürün kablo ile birlikte kullanılabilmelidir.
8. Kablonun geçebileceği veya sabitlenebileceği delik veya deliksiz, domino sisteminden herhangi biri olmalıdır.
9. Ürün üzerinde kilitli veya kilitsiz vida seçeneklerinden herhangi biri uygulanabilmelidir.
10. Sistemde vida kullanılacak ise yiv derinlikleri ve aralıkları, plak deliklerine uyumlu olmalıdır.
11. Vida self taping veya self drilling özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12.  Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
13.  Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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