SMT2660-DİZ, PROKSİMAL TİBİA GÖVDE ANA PARÇA+İNSERT
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün total eklem protezlerinin yanı sıra, eklem ve kemik rekonstrüksiyonları, kırık tespiti ve osteoporoza bağlı vertebra kırıklarının tedavisinde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. CoCr,
b. Titanyum,
c. UHMWPE, seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır.
3. Diz İnsert, UHMW Polietilen materyalinden olmalıdır.
4. Ürünün;
a. Kaplamasız,
b. Antibakteriyel Kaplama,
c. Diğer Tüm Kaplamalar (Antibakteriyel Kaplamalar Hariç), seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
5. Ürün, çimentolu veya çimentosuz uygulamaya izin vermelidir.
6. Ürünün, muhtelif ve boy ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürünün eklem bağlantıları, rotasyonlu veya rotasyonsuz uygulamaya uygun olmalıdır.
8. Ürün, sağ ve/veya sol olmak üzere kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
9. Ürün, proksimal tibia anatomisine uygun olmalıdır.
10. [bookmark: _GoBack]Ürün üzerinde ekstensör mekanizma ve yumuşak doku tespiti için delikler  veya kanallar olmalıdır.
11. Diz insert, tibial ve femoral komponentlerin eklemleşen yüzeyleri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	12. Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır.
13. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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